Title: Приказ Росстата от 12.01.2017 N 9"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"
Company: КонсультантПлюс Версия 4016.00.50

Приказ Росстата от 12.01.2017 N 9 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N... | | Документ предоставлен КонсультантПлюс Дата сохранения: 27.10.2017

Приказ Росстата от 12.01.2017 N 9
"Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru 

Дата сохранения: 27.10.2017

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПРИКАЗ
от 12 января 2017 г. N 9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
N С-1 "СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

В соответствии с подпунктом 5.5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. N 420, и во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. N 671-р, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" и ввести их в действие с отчета за январь 2017 года.
2. С введением в пункте 1 настоящего приказа Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 признать утратившим силу приказ Росстата от 13 января 2016 г. N 6 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений".

Руководитель
А.Е.СУРИНОВ

Приложение

Утверждены
приказом Росстата
от 12.01.2017 N 9

УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
N С-1 "СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"

I. Общие положения

1. Форму федерального статистического наблюдения N С-1 предоставляют юридические лица (кроме малых предприятий, в том числе микропредприятий).
Сведения предоставляют респонденты (организации-застройщики) всех видов экономической деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы хозяйствующих субъектов, осуществляющие строительство и ввод объектов в эксплуатацию.
Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений <1> - настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
--------------------------------
<1> Примечание.
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций также предоставляют форму федерального статистического наблюдения в порядке, установленном для юридических лиц.
Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляют деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица (в том числе в обособленных подразделениях).
Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст. 149 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)") организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.
В адресной части указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.
По строке "Почтовый адрес" указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый адрес). Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.
Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, опубликованного на Интернет-портале Росстата http://statreg.gks.ru/.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.
Респонденты (организации-застройщики), осуществляющие строительство и ввод в эксплуатацию зданий и сооружений на территории двух и более субъектов Российской Федерации, выделяют в том числе на отдельных бланках формы N С-1 данные по территории каждого из этих субъектов Российской Федерации и предоставляют их в территориальные органы Росстата по месту расположения объектов капитального строительства. При этом на каждом бланке отчета записывается "на территории ______________" (приводится ее наименование).
По линейному строительству (нефтепроводам, линиям связи, железным и автомобильным дорогам и т.п.), расположенному на нескольких территориях (республик, краев, областей и др.), ввод в действие объектов по каждой из них определяется, исходя из объемов ввода, относящихся к отдельным участкам и объектам этой стройки, находящимся на соответствующей территории.
Наряду с формой федерального статистического наблюдения в целом по юридическому лицу (субъекту Российской Федерации), предоставляются сведения по территориям муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений.
При долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости форма N С-1 предоставляется одним юридическим лицом-заказчиком (застройщиком), по объекту в целом.
2. Форма федерального статистического наблюдения N С-1 предоставляется в адреса и сроки, указанные на бланке формы.
Организации-застройщики предоставляют сведения:
В разделах 1, 2, 3, 4 - по жилым и нежилым зданиям, жилым помещениям, жилым единицам в жилых и нежилых зданиях, по мощностям введенных объектов в нежилых зданиях и сооружений, на которые были оформлены в установленном порядке "Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию" - за месяц, в котором была осуществлена их выдача, а также за год.
В разделе 5 - по зданиям и сооружениям, находящимся в незавершенном строительстве; по зданиям и сооружениям, строительство которых временно приостановлено или законсервировано (финансирование которых в отчетном году не осуществлялось или были выделены средства только на консервацию) - по состоянию на конец отчетного года (в составе годового отчета).
В разделе "справочно" - о продаже жилья физическим лицам - за месяц.
3. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны на бланке формы N С-1 и в приложении N 2 к настоящим Указаниям.

II. Заполнение показателей формы N С-1

4. Форма N С-1 "Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений" не является бухгалтерской отчетностью, отражение в ней введенных зданий, сооружений, мощностей и объектов не зависит от факта регистрации прав на созданное недвижимое имущество.
5. В разделах 1 и 2 отражаются сведения об объектах строительства, на которых выполнены, в соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической документации, и приняты несущие, ограждающие и инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, температурный режим, безопасность пользователей, населения и окружающей среды. Сведения об указанных объектах отражаются при условии их ввода в эксплуатацию в установленном порядке.
В разделах 1 и 2 отражается информация:
о количестве законченных строительством и введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданий по видам, их строительном объеме, общей площади;
об общей площади жилых помещений во введенных жилых и нежилых зданиях и их фактической стоимости по типам жилых зданий в соответствии с приложением N 1 к настоящим Указаниям;
о мощностях введенных объектов в нежилых зданиях и сооружений в натуральном выражении в соответствии с перечнем мощностей и объектов, приведенных в приложении N 2 к настоящим Указаниям.
Из общего итога по вводу жилых зданий и отдельных объектов коммунального хозяйства, здравоохранения, образования и культуры выделяются данные по сельской местности, т.е. построенных в сельских населенных пунктах (селах, деревнях, станицах, аулах, кишлаках, хуторах и др.) (см. приложения N N 1 и 2).
6. Основанием для включения в статистический отчет по форме N С-1 данных по вводу объектов (разделы 1 и 2) является разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, оформленное в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию регламентируется ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.
Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. N 117/пр (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 г. N 36782).
Введенные в эксплуатацию объекты показываются в размерах, указанных в разрешениях на ввод объектов в эксплуатацию (фактические значения раздела II "Сведения об объекте капитального строительства").
Другие документы (акты приемки, решения суда о признании права собственности и пригодности объектов к эксплуатации, технические планы) не являются основанием для включения объектов в отчет о вводе в эксплуатацию по форме N С-1.
Факт производства продукции или оказания услуг, фактического проживания или прописки в жилом доме граждан так же не является основанием для включения в отчетность мощностей и объектов.
7. Не подлежат отражению в форме N С-1 данные по:
строительству и реконструкции объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временных построек, киосков, навесов и других подобных построек);
строительству строений и сооружений вспомогательного использования;
изменениям объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
капитального ремонта объектов капитального строительства.
8. В графах 1 и 3 по строке 02 раздела 1 и строке 16 раздела 2 указываются, соответственно тип жилого здания, наименование мощности (объекта) и код вида мощности в соответствии с приложениями N N 1 и 2.
9. В графе 4 разделов 1 и 2 показывается двузначный код характера строительства: строительство - 01; реконструкция - 03 на основании записи в пункте 1 разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
Код характера строительства проставляется по перечню мощностей и объектов, которые отражаются по строке 16 (приложение N 2 к настоящим Указаниям), а также по строке 01 - жилые здания. По другим строкам код характера строительства не указывается.
По реконструированным объектам капитального строительства в графе 6 "Введено за отчетный месяц (год)" разделов 1 и 2 отражается прирост мощности, производительности, вместимости, протяженности и т.п., общей площади жилых помещений по сравнению с первоначальным значением.

Раздел 1. "Ввод в эксплуатацию зданий заказчиками"

10. В графе 6 показывается ввод в действие общей площади жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, секциях, блоках.
11. В графах 7, 8, 9 отражаются сведения о количестве введенных зданий, их общем строительном объеме и общей площади.
Здание <*> - это строительная система, состоящая из несущих и ограждающих или совмещенных (несущих и ограждающих) конструкций, образующих надземный замкнутый объем, предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального значения и для выполнения различного вида производственных процессов.
Ввод зданий, их общий строительный объем и общая площадь отражается только после ввода в эксплуатацию объекта в целом. Графы 7, 8, 9 заполняются одновременно за период, в котором осуществлен ввод объекта.
В графах 7, 8, 9 не учитываются количество, общий строительный объем и общая площадь зданий, в которых проводился ремонт, реконструкция, а также сооружения (силосные, сенажные башни, дороги, мосты, причалы, ангары, резервуары и другие сооружения).
В случае секционного ввода в эксплуатацию объектов жилищно-гражданского назначения количество введенных зданий, их общий строительный объем и общая площадь проставляются по завершении и сдаче в эксплуатацию объекта в целом.
Наружные пристройки к объектам учитываются как отдельные здания только в случае, если такие пристройки носят иной функциональный характер, чем объект (здание) в целом.
Помещения, встроенные в здания и предназначенные для магазинов, столовых, парикмахерских, ателье и т.п., назначение которых иное, чем основное назначение здания, входят в состав основного здания.
Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое из них представляет собой самостоятельное конструктивное целое, они считаются отдельными зданиями и учитываются соответственно.
По состоящим из автономных жилых блоков блокированным жилым домам, проектируемым по СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные", количество зданий определяется по количеству автономных жилых блоков.
12. В графе 8 показывается общий строительный объем, графе 9 - общая площадь зданий, отраженных в графе 7.
Строительный объем определяется как сумма строительного объема выше отметки +/-0.000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей, проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.
Общий строительный объем и общая площадь жилых зданий определяется в соответствии со СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные".
Показатели общего строительного объема и общей площади зданий заполняются на основании подраздела 1 раздела II Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
13. В графе 10 показывается фактическая стоимость для застройщика общей площади введенных в действие жилых помещений в жилых и нежилых зданиях, секциях, блоках, отраженных в графе 6. При этом фактическая стоимость принимается с учетом переоценок незавершенного строительства, проводившихся за все время возведения этих объектов. Основанием для заполнения фактической стоимости строительства объекта являются документы бухгалтерского учета. Для заполнения показателя фактической стоимости строительства могут быть использованы сведения акта приемки, который, согласно п. 4 ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, необходим для принятия решения о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора.
14. По строке 01 отражаются данные о вводе в эксплуатацию жилых зданий (домов).
В соответствии со ст. 16 Жилищного кодекса Российской Федерации жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
По жилым зданиям (домам) отражаются жилые дома и многоквартирные дома постоянного типа, общежития, приюты, дома маневренного фонда, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальные дома для одиноких престарелых, детские дома, интернаты при школах и школы-интернаты, другие дома (системы социального обслуживания населения, фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, для социальной защиты граждан).
В числе введенных жилых зданий (домов) не учитываются:
здания, пригодные только для сезонного или временного проживания, независимо от длительности проживания в них граждан - дачи, летние садовые домики и охотничьи домики;
юрты, передвижные домики и вагончики, сборно-разборные щитовые домики и другие приспособленные для временного проживания строения;
жилые здания для специальных целей (казармы для военнослужащих, общежития для спецконтингентов), кельи;
спортивные и туристские базы, мотели, кемпинги, санатории, дома отдыха, пансионаты, дома для приезжих, гостиницы;
жилые здания, переоборудованные из нежилых.
15. По строке 01 в графе 6 показывается общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях (домах), которая определяется как сумма площадей всех частей жилых помещений, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, а также площадей лоджий, балконов, веранд, террас, подсчитываемых с соответствующими понижающими коэффициентами. Указанная площадь должна соответствовать фактическому значению показателя "Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд, террас)", отраженному в подпункте 2.2 раздела II Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
К помещениям вспомогательного использования <*> относятся кухни, передние, холлы, внутриквартирные коридоры, ванные или душевые, туалеты, кладовые или хозяйственные встроенные шкафы. В домах-интернатах для престарелых и инвалидов, ветеранов, специальных домах для одиноких престарелых, детских домах к подсобным помещениям относятся столовые, буфеты, клубы, читальни, спортивные залы, приемные пункты бытового обслуживания и медицинского обслуживания.
При проведении реконструкции жилых зданий, приведшей к изменению назначения помещений (например, вводе квартир в расположенном, согласно проекту, на 1 этаже помещении столовой), общая площадь введенных после реконструкции квартир отражается по коду характера строительства 03 при соблюдении следующих условий:
проектом на указанное жилое здание было предусмотрено встроенное помещение другого назначения;
при вводе здания в эксплуатацию площадь встроенного нежилого помещения не включалась в общую площадь квартир и предприятие, расположенное в нем, было оформлено разрешением на ввод объекта в эксплуатацию (в данном примере - как предприятие общественного питания);
наличия разрешения на реконструкцию встроенного нежилого помещения, акта списания нежилого помещения (столовой), разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (квартиры) после реконструкции, оформленного в установленном порядке.
В общую площадь жилых помещений не входит:
площадь лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, общих коридоров, вестибюлей, галерей, неотапливаемых мансард и мезонинов, подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на вечномерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, лифтовых и других шахт, портиков, крылец, наружных открытых лестниц; площадь, предназначенная для жилищно-эксплуатационных организаций, магазинов, отделений связи, детских учреждений, предприятий службы быта и т.д.;
площадь помещений комендантов, служебных комнат обслуживающего персонала, торговых ларьков в общежитиях, специальных домах для одиноких престарелых, ветеранов, инвалидов, детских домах, домах-интернатах;
площадь помещений столовых, буфетов, клубов, читален, библиотек, спортивных залов, приемных пунктов бытового обслуживания в общежитиях;
площадь жилых помещений, переоборудованных из нежилых в результате работ, не относящихся к реконструкции;
площадь жилых помещений в нежилых зданиях (эти данные отражаются по строке 15).
При производстве работ, не приводящих к изменению назначения помещения в здании (например, при размещении квартир в общежитиях), а также при расширении площади существующих квартир за счет площадей общего коридора, колясочной, вестибюля, пристроек веранд и т.п. - данные по вводу общей площади жилых домов не отражаются.
16. По строке 15 в графе 6 отражается ввод в действие общей площади жилых помещений во вновь построенных нежилых зданиях. Например: жилые квартиры в общеобразовательных организациях, больницах, при офисах; спальные помещения в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также спальные помещения и комнаты дневного пребывания в школах-интернатах (если эти помещения расположены в учебном здании), которые выделяются из проектно-сметной документации (поэтажного плана).
17. По свободной строке 02 из данных строки 01 показываются данные по отдельным типам жилых зданий согласно приложению N 1:
17.1. по коду 0507 выделяются данные по общежитиям, а также специальным домам для одиноких престарелых, инвалидов, ветеранов, детским домам, интернатам при школах и школам-интернатам, приютам.
17.2. по коду 0509 выделяются данные по построенным отдельно стоящим зданиям жилого назначения квартирного типа <*>, отраженным по жилым зданиям по коду характера строительства 01.
К ним относятся многоквартирные дома без пристроек, надстроек, встроенных помещений и индивидуальные жилые дома.
По коду 0509 не учитываются данные, отраженные по коду 0507 (по общежитиям, домам-интернатам, детским домам и др.), домам гостиничного типа.
17.3. по коду 0511 выделяются данные по отдельно стоящим зданиям жилого назначения коттеджного типа, построенным организациями заказчиками - юридическими лицами и их обособленными подразделениями. К жилым домам коттеджного типа <*> относятся одноквартирные индивидуальные жилые дома, при которых имеется небольшой участок земли. Коттеджи бывают преимущественно двухэтажными с внутренней лестницей, на первом этаже которых обычно расположена общая комната, кухни, хозяйственные помещения; на втором этаже - спальни. Не учитываются данные по вводу в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением (заказчиками - физическими лицами) за счет собственных и привлеченных средств.
17.4. по коду 0515 выделяются сведения по жилым зданиям, построенным по ипотечному кредитованию. По указанному коду отражаются данные об общей площади и фактической стоимости квартир, построенных застройщиками - юридическими лицами в рамках региональных программ ипотечного кредитования жилищного строительства.
По типам жилых зданий, отражаемым по кодам 0512, 0513, 0515, не заполняются графы 7, 8 и 9.
17.5. по коду 0518 выделяются данные по многоквартирным жилым зданиям, по коду 0529 - по индивидуальным.
Многоквартирный дом <*> - совокупность двух и более квартир в жилом здании, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством. По коду 0518 не включаются сведения, отраженные по коду 0507 (по общежитиям, домам-интернатам, детским домам и др.).
Индивидуальные жилые дома <*> - отдельностоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. В их число также включаются дома коттеджного типа (код 0511), состоящие из автономных жилых блоков одноквартирные блокированные жилые дома (код 0528) и другие дома, проектируемые по СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные". По коду 0529 не учитываются данные по вводу в действие индивидуальных жилых домов, построенных населением (заказчиками - физическими лицами).
Из данных строки по коду 0518 о многоквартирных домах выделяются данные по малоэтажным домам:
по коду 0530 - по малоэтажным блокированным домам, отнесенным в соответствии со СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" к многоквартирным. По ним отражаются здания с количеством этажей не более чем три, состоящие из двух квартир и более, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок, в том числе при расположении ее выше первого этажа. Блокированный тип многоквартирного дома может иметь объемно-планировочные решения, при которых один или несколько уровней одной квартиры располагаются над помещениями другой квартиры, или когда автономные жилые блоки имеют общие входы, чердаки, подполья, шахты, коммуникации, инженерные системы;
по коду 0527 - по малоэтажным многоквартирным жилым домам (с количеством этажей не более чем три), состоящим из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.
Из данных строки по коду 0529 об индивидуальных домах по коду 0528 выделяются сведения по блокированным домам (с количеством этажей не более чем три), состоящим из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования.
В соответствии со СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" автономные жилые блоки блокированных жилых домов рассматриваются как отдельные одноквартирные жилые дома, если они: не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков; не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, шахт коммуникаций; имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных инженерных систем.
18. По строке 07 отражаются данные о вводе в эксплуатацию нежилых зданий, т.е. зданий, назначением которых является создание условий для труда, социально-культурного обслуживания населения и хранения материальных ценностей.
Данные строки 07 распределяются по строкам 08 - 14 в зависимости от типа построенного здания и отражаются следующим образом:
по строке 08 - "промышленные", т.е. здания, используемые для промышленного производства, складирования на промышленных предприятиях;
по строке 09 - "сельскохозяйственные" здания;
по строке 10 - "коммерческие", т.е. здания, предназначенные для оптовой и розничной торговли, сервиса (гостиниц и бытового обслуживания населения) и др.;
по строке 11 - "административные", т.е. здания административных учреждений, контор и офисов фирм, организаций, предприятий, агентств, кредитно-финансовых и страховых организаций, банков, редакций и т.п.;
по строке 12 - "учебные", т.е. здания, предназначенные для обучения (организаций образования, внешкольных, культурных и просветительских, научных и проектно-изыскательских организаций);
по строке 13 - "здравоохранения", т.е. здания, предназначенные для лечебных целей (лечебно-профилактических, санаторно-курортных, оздоровительных организаций);
по строке 14 - "другие" здания, не отнесенные ни к одной из вышеперечисленных группировок (религиозные, транспорта, связи и т.д.).
Отнесение построенных нежилых зданий к тому или иному типу осуществляется исходя из целей их использования, в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов.
Сумма данных строк 08 - 14 должна быть равна данным по строке 07.

Раздел 2. "Мощность введенных объектов в нежилых зданиях
и сооружений"

19. В графе 6 показывается ввод в действие мощностей и объектов в нежилых зданиях, включая расположенные в пристройках, надстройках, встроенных помещениях в зданиях другого назначения, сооружений.
Если на объекте до отчетного периода осуществлялся частичный ввод в эксплуатацию мощностей, а в. отчетном месяце (году) его строительство завершено полностью, то в отчете показывается только та мощность, которая введена в эксплуатацию в отчетном периоде.
19.1. По свободной строке 16 показываются данные о мощности введенных в эксплуатацию объектов в нежилых зданиях и мощности введенных сооружений в соответствии с перечнем, приведенным в приложении 2.
В графе 1 указывается наименование мощности, в графе 3 - код вида мощности, в графе 4 - код характера строительства, в графе 6 - размер введенной мощности.
В графе 6 данные о размере введенной мощности отражаются с одним десятичным знаком после запятой.
19.2. По коду 6211 "Новые железнодорожные линии" отражаются данные по строительству только новых железнодорожных линий общего назначения, имеющие значение магистральных. Подъездные пути - железнодорожные линии необщего пользования, предназначенные для обслуживания отдельных предприятий и организаций (соединяющие предприятие с магистральной железнодорожной линией, соединяющие отдельные цеха внутри предприятий) по коду 6211 не отражаются.
19.3. По кодам 6511, 6512, 6517, 6520, 6540 отражаются данные по вводу в действе автомобильных дорог.
По коду 6511 отражаются данные по вводу автомобильных дорог с твердым покрытием необщего пользования, находящихся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемых ими исключительно для обеспечения собственных нужд, либо для государственных или муниципальных нужд.
Из кода 6511 по коду 7781 выделяются данные по автомобильным дорогам с твердым покрытием в сельском хозяйстве. По этому коду показывается ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, соединяющих центральные усадьбы с их отделениями и бригадами, животноводческими комплексами и фермами, отделения и бригады между собой и с дорогами общего пользования, а также объединяющих эти дороги в общую систему; дорог, соединяющих отделения и бригады с полевыми станами, основными массивами полей и сельскохозяйственных угодий, пунктами заготовки, хранения и переработки продукции, мастерскими и т.п., а также соединяющих вышеуказанные объекты между собой и с дорогами общего пользования. Не показываются по этому коду внутриплощадочные дороги (дороги, располагаемые в пределах животноводческих комплексов, ферм, птицефабрик, тепличных комбинатов и других объектов).
По кодам 6517, 6520, 6540, 6513 - 6516 отражаются данные о вводе автомобильных дорог общего пользования.
По коду 6517 отражаются автомобильные дороги общего пользования, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации (автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, за исключением автомобильных дорог федерального значения).
По коду 6520 отражаются дороги общего пользования, являющиеся федеральной собственностью - федеральные дороги <*>.
К ним относятся дороги:
соединяющие столицу Российской Федерации со столицами сопредельных государств, административными центрами субъектов Российской Федерации;
включенные в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации;
соединяющие между собой административные центры субъектов Российской Федерации;
являющиеся подъездами от автомобильных дорог общего пользования федерального значения к крупнейшим транспортным узлам, имеющим международное значение (морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным узлам), а также к специальным объектам федерального значения;
являющиеся подъездами от административных центров субъектов Российской Федерации, не имеющих связи по автомобильным дорогам общего пользования с г. Москвой, к ближайшим морским и речным портам, аэропортам и железнодорожным станциям.
По коду 6540 отражаются автомобильные дороги общего пользования местного значения, предназначенные для решения вопросов местного значения или вопросов местного значения межмуниципального характера, включая дороги:
поселений (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов поселений);
муниципальных районов (автомобильные дороги, расположенные между населенными пунктами, а также вне границ населенных пунктов в границах муниципальных районов);
городских округов (автомобильные дороги, расположенные в границах населенных пунктов, а также между населенными пунктами;
относящиеся к частной и иным формам собственности.
К частным автомобильным дорогам общего пользования <*> относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования.
По этому коду не отражаются данные по вводу в действие дорог, относящихся к улично-дорожной сети (улицы, проезды, переулки) и находящихся на балансе организаций жилищно-коммунального хозяйства и муниципальных образований.
Из данных по кодам 6520, 6517 и 6540 выделяются данные о вводе автомобильных дорог общего пользования в зависимости от вида покрытия: цементобетонные (код 6513), асфальтобетонные (код 6514), щебеночные и гравийные (код 6515), которые в сумме составляют автомобильные дороги с твердым покрытием общего назначения (код 6512).
По коду 6516 отражаются данные по строительству автомобильных дорог, обработанных вяжущими материалами.
19.4. Мосты как искусственные дорожные сооружения, включают в себя такие объекты, как мосты капитальные всех видов, путепроводы, тоннели, эстакады и подобные сооружения, и отражаются в единицах (код 6583) и погонных метрах (код 6584).
19.5. Торговые предприятия по коду 8132 учитываются по торговой площади магазинов розничной сети, к которой относится площадь торгового зала и помещений, предназначенных для обслуживания населения, т.е. площади для размещения служб по дополнительному обслуживанию покупателей (помещений отдела заказов, кафетерия, демонстрационного зала, бюро обслуживания, камеры хранения, упаковочной, раскроя тканей, мелкого ремонта обуви, сумок, бытовых приборов, оформления продажи товаров в кредит и другие службы по дополнительному обслуживанию покупателей).
Под площадью торгового зала <*> понимается площадь, на которой производится продажа товаров.
При этом в площадь торгового зала включается и площадь, занятая прилавками, стеллажами и другим оборудованием, установленным в торговом зале.
Не включаются в торговую площадь магазинов: помещения для приемки и хранения товаров и помещения для подготовки товаров к продаже (приемочные, разгрузочные, кладовые, фасовочные и др.), подсобные помещения (помещения для хранения тары, упаковочных материалов, инвентаря, белья, пункт приема посуды, моечные, камеры для мусора и др.), административные и бытовые помещения (конторские помещения, кабинет директора, комнаты персонала, здравпункт, гардеробные, душевые, главная касса и др.), технические помещения (вентиляционные камеры, машинное отделение лифтов и холодильных установок, телефонный коммутатор, котельная и др.).
Объекты мелкорозничной торговли (палатки, ларьки, киоски, лавки), а также временные (сезонные) предприятия торговли, рынки и павильоны по этому коду не учитываются.
19.6. Предприятием общественного питания <*> является предприятие, предназначенное для производства кулинарной продукции, мучных, кондитерских и булочных изделий, их реализации и (или) организации потребления. К предприятиям общественного питания по коду 8142 относятся: рестораны, бары, столовые, закусочные, кафе.
Сюда также относятся предприятия общественного питания (столовые, буфеты), предназначенные для обслуживания работников предприятий, организаций и учреждений, учащихся учебных заведений.
Кафетерии и буфеты, организованные при магазинах, столовые при лечебных и оздоровительных учреждениях (больницах, домах отдыха, санаториях), а также временные (сезонные) предприятия по этому коду не учитываются.
19.7. Данные по хранилищам для картофеля, овощей и фруктов отражаются по кодам 8121 - для организаций торговли и 7220 - для организаций сельского хозяйства. По хранилищам для картофеля, овощей и фруктов по коду 7220 отражаются только помещения капитального типа, используемые для продовольственных и семенных целей. Ввод в действие овощекартофелехранилищ, строящихся в составе животноводческих комплексов, предназначенных для хранения овощей и картофеля на корм скоту, а также холодильники для длительного хранения овощей и плодов не отражаются. По коду 7220 не отражаются также данные по вводу корнеплодохранилищ (для кормов), которые показываются отдельно по коду 7222.
19.8. Данные по холодильникам отражаются по кодам 8161 - для организаций торговли, 5490 - для производства мясных и молочных продуктов, 5521 - для рыбообрабатывающих производств.
19.9. По вводу в действие помещений для содержания скота и птицы по кодам 7110 - 7140 показываются данные по помещениям, входящим в состав животноводческих, птицеводческих комплексов и ферм и строящимся отдельно.
Количество мест во введенных помещениях для содержания скота, а также введенная мощность животноводческих комплексов показывается исходя из проекта, а не фактического наличия скота, размещенного в помещениях.
Ввод в действие помещений для содержания скота (птицы) в животноводческих (птицеводческих) комплексах учитывается только после ввода в эксплуатацию всего комплекса (или его очереди в соответствии с проектом). Этот порядок должен соблюдаться и в том случае, если в построенных помещениях уже размещен скот (птица).
К помещениям для содержания крупного рогатого скота <*> относятся: животноводческие фермы, скотные дворы, коровники, воловни, телятники, летние лагеря закрытого типа, площадки по откорму крупного рогатого скота и другие помещения.
К помещениям для содержания свиней <*> относятся: свинарники универсальные, маточники, откормочники, хрячники, для поросят-отъемышей, свинарники-логовища, летние лагеря закрытого типа и другие. Следует иметь в виду, что в свинарниках-маточниках каждое место (станок) для свиноматки засчитывается за одно место.
В помещения для содержания овец <*> включаются закрытые овчарни для овцематок, для зимнего ягнения и другие помещения. Базы-навесы (включая оборудованные тепляками), овчарни-крыши и другие сооружения некапитального типа к этим помещениям не относятся.
К помещениям для содержания птицы <*> относятся: помещения для содержания домашней птицы - птицефермы, птичники всех назначений (для кур-несушек, селекционные, для выращивания молодняка, в том числе батарейные цеха, акклиматизаторы и другие). Птицефабрики, передвижные помещения для временного содержания взрослой птицы и молодняка, а также инкубаторы в этот показатель не включаются.
19.10. По птицефабрикам яичного и мясного направлений по кодам 7161 и 7162 показывается ввод в действие мощностей на птицефабриках яичного и мясного направления. По этим кодам не показывается ввод в действие других помещений для содержания птицы, которые учитываются по коду 7140.
По кодам 7161 и 7162 отражается ввод мощностей только основных производственных цехов птицефабрик. Мощности введенных вспомогательных цехов на птицефабриках (цыплятники, цеха для выращивания молодняка и другие) по этим кодам не учитываются. При реконструкции действующих птицефабрик яичного направления учитываются только данные по птичникам промышленного стада кур, которые дают товарное яйцо и увеличивают мощности действующей птицефабрики. Данные по другим сооружаемым объектам (птичники-репродукторы для маточного поголовья, акклиматизаторы для выращивания молодняка и другие) по птицефабрикам яичного направления не отражаются.
19.11, По кодам 7163 и 7164 отражается ввод в действие цехов по переработке мяса на птицефабриках соответственно яичного и мясного направления.
19.12. При отражении данных по вводу комбикормовых цехов по коду 7181 учитываются данные по заводам, входящим в состав животноводческих комплексов, а также цехам по производству сухих кормовых смесей.
19.13. По зерносеменохранилищам по коду 7211 учитываются зерносклады, включая склады для хранения продовольственного и фуражного зерна, семенохранилища, постройки напольного, закромного и других типов, стационарные кукурузохранилища и другие помещения капитального типа для хранения зерна. Ввод в эксплуатацию навесов и помещений, приспособленных для временного хранения зерна, не учитывается.
19.14. По силосным и сенажным сооружениям по коду 7250 отражаются башни, полубашни, облицованные ямы, траншеи и другие силосные сооружения (включая силосные и сенажные сооружения, строящиеся в составе животноводческих комплексов), сенажные сооружения башенного и траншейного типов. Причем отражаются только сооружения, которые позволяют обеспечить длительное герметическое хранение заложенного сенажа. Необлицованные ямы и траншеи для хранения силоса не учитываются.
19.15. По коду 7265 показывают ввод в действие тепличных комбинатов с остекленными теплицами. Если на тепличном комбинате вводятся в действие пленочные теплицы, то их ввод отражается по коду 7267.
19.16. По коду 7266 отражается ввод в действие теплиц под стеклом, не входящих в тепличные комбинаты,
19.17. К складам для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов, микробиологических средств (включая немеханизированные склады), построенным по типовым проектам, по коду 7270 не относятся навесы для хранения минеральных удобрений, а также емкости для аммиачной воды.
19.18. По ремонтным мастерским по коду 7312 отражаются ремонтные и ремонтно-механические мастерские, заводы для производства капитального ремонта сельскохозяйственных машин, инвентаря и тракторов в стационарных условиях. Не учитываются в составе ремонтных мастерских передвижные ремонтные мастерские и пункты технического обслуживания.
19.19. Во ввод в действие орошаемых земель по коду 7510 включаются новые, орошаемые в результате строительства оросительных систем и сооружений (каналов, водохранилищ), земли сенокосов и пастбищ, земли, предназначенные для посева сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, на которых имеется постоянная и временная оросительная сеть, связанная с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив этих земель. Во вводе орошаемых земель учитываются также земли лиманного орошения. Земли для создания прудовых, рыбоводных хозяйств во ввод орошаемых земель не включаются.
Если при строительстве оросительной системы в соответствии с проектом предварительно требуется проведение осушительных работ (обвалование при заполнении земель паводковыми водами, предварительное осушение земель для обеспечения производства строительных работ и т.д.), то в форме N С-1 должен быть показан ввод только орошаемых земель после окончания всего комплекса работ по орошению и приемки в эксплуатацию в установленном порядке.
В тех случаях, когда на ранее орошаемых участках построена полностью новая инженерная оросительная сеть, площадь этих участков должна быть учтена как вновь построенная, а ранее учтенная площадь должна быть списана как полностью перекрытая новым строительством.
Во ввод в действие орошаемых земель включаются площади, поливаемые из очищенных стоков от животноводческих ферм и промышленных предприятий, а также орошаемые подземными водами.
В площадь орошаемых земель включаются земли, которые могут постоянно орошаться при помощи передвижного ирригационного оборудования с фиксированным одним или несколькими оборудованными водозаборами.
В составе введенных орошаемых земель не учитываются площади:
если участки, поливаемые при помощи передвижного ирригационного оборудования, не постоянны и места водозабора не фиксированны;
если на территории ранее построенного мелиоративного объекта существующая оросительная сеть подвергалась реконструкции;
если на богарных землях произведены влагозарядковые, промывные, вегетационные поливы без проведения капитальных работ.
19.20. К орошаемым сенокосам и пастбищам по коду 7513 относятся площади, на которых проведен полностью весь комплекс работ по коренному улучшению и подготовке к залужению под пастбища (расчистка пастбищ от леса, кустарника, пней и камней, выравнивание площадей после раскорчевки, срезка и разделка кочек и другие работы), а также произведен посев многолетних лугопастбищных трав. Данные по орошаемым сенокосам и пастбищам выделяются из кода 7510.
19.21. По комплексной реконструкции орошаемых земель по коду 7525 показывается ввод в действие площадей, на которых осуществлена реконструкция оросительной сети или реконструкция оросительной сети одновременно с работами по строительству и реконструкции коллекторно-дренажной сети, повышению водообеспеченности оросительной системы, капитальной планировки орошаемых земель и других видов работ в необходимых объемах.
19.22. По обводнению пастбищ по коду 7541 приводятся данные о вводе в эксплуатацию вновь обводненных пастбищ в результате строительства новых обводнительных сооружений (колодцев, водоемов, водопроводов и т.д.). Площадь ранее обводненных пастбищ, на которых проведена реконструкция действующих обводнительных сооружений, показывается отдельно по коду 7545.
19.23. По коду 7550 учитывается ввод в действие осушенных земель за счет строительства и реконструкции действующей осушительной внутрихозяйственной сети, включая закрытый дренаж и открытую осушительную сеть.
Реконструкция осушительных систем производится на землях с существующей осушительной сетью, на которых требуется провести ряд дополнительных мероприятий по регулированию водоприемника, переустройству открытой сети на закрытый дренаж, восстановлению разрушенных участков осушительной, сети или закрытого дренажа, по проведению культуртехнических работ на этих землях и других мероприятий, предусмотренных в проектах по переустройству.
Если при строительстве, реконструкции какой-либо осушительной системы в оборот вовлекаются новые (целинные) земли, то они считаются вновь осушенными.
19.24. По культуртехническим работам на сельскохозяйственных угодьях, не требующих осушения по коду 7560, показываются площади только тех участков, на которых выполнен весь комплекс работ, предусмотренный проектно-сметной документацией.
К культуртехническим работам на сельскохозяйственных угодьях, не требующих осушения, относятся: расчистка земель от леса, кустарника, пней и камней, выравнивание площадей после раскорчевки, срезка и разделка кочек, фрезерование, подъем целины и залежных земель, распашка которых не производилась 5 лет и более, с разделкой пласта и прикатыванием этих земель.
19.25. По объектам коммунального хозяйства отражаются данные о вводе объектов по сбору, очистке и распределению воды, производству и распределению газа и горячей воды, удалению сточных вод, связанных с обслуживанием населения в городах, поселках городского типа, сельских населенных пунктах.
По ним не включаются данные о введенных сетях водопроводов, канализации, газо- и теплоснабжения, предназначенных полностью или преимущественно (более 50%) для обслуживания производственных нужд организаций.
По объектам водопроводов показываются данные по вводу водоприемных сооружений, насосных станций, резервуаров, водоводов, городских сетей, очистных сооружений и других объектов водоснабжения.
Данные по домовым вводам внутриквартальных сетей, по вводу сооружений водопровода не отражаются.
Ввод в действие водопровода показывают в двух единицах измерения:
по коду 0531 - мощность водопровода в тыс. м^3 в сутки (исходя из пропускной способности сооружений водопровода, лимитирующих подачу воды);
по коду 0532 - протяженность водоводов и уличных сетей в километрах (общая протяженность водовода и сетей определяется в одиночном исчислении по длине всех труб, уложенных в одну нитку; если трубы уложены в несколько рядов, то протяженность определяется по суммарной длине всех рядов).
По объектам канализации по коду 0538 отражаются данные по вводу очистных сооружений, станций перекачки; по коду 0539 - уличных сетей и коллекторов и других объектов канализации.
По вводу объектов канализации не включаются данные по домовым выпускам и внутриквартальным сетям канализации.
По газификации по коду 0545 показываются данные по вводу газопроводов от газораздаточных станций к городам и населенным пунктам, уличным газовым сетям в километрах, построенным за счет всех источников финансирования, включая средства населения.
Уличными газовыми сетями (распределительными сетями) <*> считаются газопроводы, проложенные по улицам, площадям, набережным и т.д. города, поселка городского типа, сельского населенного пункта от газораспределительных станций (ГРС) на магистральном газопроводе при входе в город, поселок городского типа, сельский населенный пункт (или от газового завода).
В протяжение уличной газовой сети не включается длина вводов, внутридворовых и внутриквартальных сетей, к которым относятся газопроводы, проложенные от уличной разводящей газовой сети в месте ответвления до отключающих устройств, установленных в лестничных клетках (в цокольном этаже).
Протяжение газовой сети учитывается в одиночном исчислении, т.е. в одну линию. Если по улице уложены трубы в две и более линий, то для определения протяженности газовой сети необходимо суммировать протяженности всех линий.
Из общего итога по вводу газовых сетей по коду 0548 выделяются данные по газовым сетям, построенным за счет средств населения.
Эти данные представляют организации, выступающие единым заказчиком по их строительству. При отсутствии таковых - областные (краевые) управления газификации.
По теплоснабжению по кодам 0549 и 0550 отражаются данные по вводу городских магистральных и распределительных тепловых сетей, тепловых пунктов, районных котельных и других объектов теплофикации.
По теплоснабжению не включаются данные:
по строительству теплоэлектроцентралей и магистральных тепловых сетей от них;
по строительству тепловых вводов, внутриквартальных сетей теплофикации, внутриквартальных котельных.
19.26. По вводу гостиниц по коду 0555 показываются данные по гостиницам, туристским гостиницам, домам для приезжих, ночлежкам.
В них не включаются данные по туристским базам, мотелям, кемпингам.
19.27. По коду 0570 отражаются данные по числу коек во введенных больничных организациях, предназначенных для медицинского обслуживания госпитализированных больных. К ним относятся профильные и многопрофильные больницы (включая госпитали, родильные дома, лепрозории), клиники вузов, стационары поликлиник, диспансеров, медицинских научно-исследовательских институтов, медсанчастей и фельдшерско-акушерских пунктов и другие организации, имеющие больничные койки.
Из общего итога по вводу мощностей больничных организаций выделяются данные:
по детским больницам - о вводе в действие самостоятельных детских больниц, детских отделений (палат) в составе общих и специализированных больниц (код 0577);
по родильным домам - о вводе в действие самостоятельных родильных домов, родильных отделений (палат) при больницах, отделений патологии беременности в больницах (код 0580).
Указанные детские отделения (палаты), родильные отделения (палаты), отделения патологии беременности в больницах отражаются независимо от того, размещаются ли они в отдельных корпусах или находятся в общих с отделениями других специальностей зданиях.
По коду 0572 отражается число посещений в смену во введенных амбулаторно-поликлинических организациях, предназначенных для оказания лечебно-профилактической помощи населению при посещении ими этих организаций и на дому. К ним относятся поликлиники, поликлинические отделения при больничных организациях, амбулатории, диспансеры, медсанчасти, самостоятельные здравпункты, фельдшерско-акушерские пункты, женские и детские консультации.
Из общего итога по вводу амбулаторно-поликлинических организаций выделяются данные:
по детским поликлиникам - о вводе в действие самостоятельных детских амбулаторно-поликлинических организаций, детских поликлинических отделений (кабинетов) при общих поликлиниках и при всех типах больниц (код 0584);
по женским консультациям - о вводе в действие самостоятельных женских консультаций, а также женских консультаций, входящих в состав общих поликлиник (поликлинических отделений), родильных домов и больниц (код 0586).
Указанные детские отделения (кабинеты), женские консультации отражаются независимо от того, размещены они в отдельных корпусах или находятся в общих с отделениями других специальностей зданиях.
В случае, если число посещений в смену в амбулаторно-поликлинической организации не определено в проектно-сметной документации, оно определяется как частное от деления фактически занимаемой площади на нормативный показатель площади.
Ввод санэпидемстанций, станций переливания крови, карантинных станций и других медицинских организаций, не связанных с оказанием непосредственной лечебной помощи населению, по больничным и амбулаторно-поликлиническим организациям не отражается.
19.28. По вводу санаториев по коду 0595 отражаются специализированные стационарные медицинские организации, предназначенные для профилактического и восстановительного лечения населения, основанного на применении, главным образом, природных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей и других). К ним относятся санатории, санатории-профилактории, пансионаты с лечением, бальнеологические лечебницы, детские санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного действия. Они расположены, как правило, в пределах курортов и лечебно-оздоровительных местностей, т.е. территорий, обладающих природными лечебными ресурсами и пригодных для организации лечения и отдыха населения.
По вводу в действие санаториев включаются также данные по санаториям-профилакториям.
19.29. По вводу в действие домов отдыха по коду 0610 отражаются оздоровительные организации с регламентированным режимом, предназначенные для отдыха практически здоровых людей, расположенные, как правило, в пределах курортов, лечебно-оздоровительных местностей, в пригородных зонах. К ним относятся дома отдыха, пансионаты, базы отдыха.
19.30. По домам для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) по коду 0660 отражается ввод медико-социальных организаций, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании. К ним относятся дома-интернаты (общего типа) для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, специализированные дома-интернаты для престарелых и инвалидов, детские дома-интернаты для детей с физическими недостатками, для умственно отсталых детей и др.
Дома-интернаты для ветеранов труда по коду 0660 не включаются, они отражаются отдельно по коду 0661.
По кодам 0660 и 0661 учитывается количество мест, введенных в указанных организациях.
19.31. По плавательным бассейнам (с длиной дорожек 25 и 50 м) по кодам 0629 и 0630 отражается площадь введенных крытых и открытых наливных бассейнов с подогревом воды (включая построенные при учебных заведениях, дошкольных организациях, предприятиях и др.), предназначенных для круглогодичного использования. По этой строке учитывают бассейны, размещенные как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных и пристроенных помещениях, включая построенные в комплексе с другими спортивными сооружениями.
Плавательные бассейны в лечебных организациях не учитываются.
Площадь введенных бассейнов определяется по площади зеркала воды.
19.32. По плоскостным спортивным сооружениям по коду 0640 отражается ввод футбольных полей, баскетбольных, волейбольных, городошных площадок, теннисных кортов и других игровых площадок и полей на открытом воздухе.
19.33. По спортивным сооружениям с искусственным льдом по кодам 0643 и 0644 отражается ввод крытых катков, конькобежных дорожек, площадок для фигурного катания, хоккейных коробок и др.
19.34. По коду 0649 показываются данные по вводу спортивных залов, размещенных как в отдельно стоящих зданиях, так и во встроенных и пристроенных помещениях. По ним отражаются универсальные и специализированные спортивные залы. К специализированным относятся спортивные залы для бокса, борьбы, гимнастики, тяжелой атлетики, фехтования, спортивных игр и др.
19.35. По коду 0651 отражается ввод горнолыжных трасс для альпийских лыж, сноуборда и лыжни для бега независимо от уровня их сложности, по коду 0652 санно-бобслейных трасс.
19.36. По вводу в действие мотелей по коду 0647 отражаются специальные придорожные гостиницы, предназначенные исключительно для участников транзитного движения по автомобильной дороге. В отличие от гостиниц обычного типа, один номер мотеля предоставляется "экипажу" одного автомобиля, поэтому в каждом номере мотеля должны быть как обязательные, так и дополнительные места. К особенностям мотеля относится наличие стоянки автомобилей, принадлежащих проживающим в нем. Вблизи него, как правило, располагаются станции технического обслуживания автомобилей и автозаправочная станция.
19.37. По кемпингам по коду 0648 отражаются данные по вводу объектов, размещенных на закрытых площадках, предназначенных для палаток, автофургонов, автоприцепов, домов на колесах и туристских хижин.
19.38. По образовательным организациям высшего образования по коду 0680 показывается ввод объектов образования, реализующих образовательные программы высшего образования и научную деятельность.
По профессиональным образовательным организациям по коду 0681 показывается ввод объектов образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения.
По образовательным организациям высшего образования и профессиональным образовательным организациям показывается общая площадь учебно-лабораторных зданий, в которую входит сумма площадей учебно-производственных (основных), вспомогательных помещений, подсобных и технических помещений в соответствии с утвержденным проектом на строительство данного учебного заведения: аудитории и демонстрационные залы при них, лаборатории, учебные кабинеты, мастерские всех назначений, залы (чертежные, курсового и дипломного проектирования, испытания конструкций, монтажно-демонтажные, спортивные и актовые) с помещениями при них, библиотеки, читальные залы, книгохранилища и прочие помещения при них, помещения архивов, помещения административно-хозяйственного управления, кинопроекционные, гардеробные, рекреационные помещения, вестибюли, тамбуры, помещения хозяйственного инвентаря, узлы управления, промежуточные технические этажи для размещения инженерных сетей и оборудования и др.
19.39. По общеобразовательным организациям по коду 0901 отражаются данные по вводу объектов образования (включая школы-интернаты всех видов), реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования. Данные по воскресным школам по этой строке не отражают.
19.40. По дошкольным образовательным организациям по коду 0910 отражаются данные по вводу объектов дошкольного образования, обеспечивающих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.
19.41. По вводу детских оздоровительных лагерей по коду 0916 отражаются оздоровительные лагеря для школьников - загородные стационарные лагеря для детей в возрасте от 6 до 15 лет включительно.
Не отражаются по коду 0916 данные по детским санаторно-курортным учреждениям (детским санаториям и детским санаторно-оздоровительным лагерям круглогодичного действия), включаемым по коду 0595 "санатории".
19.42. По учреждениям культуры клубного типа по коду 0929 отражается ввод культурно-просветительских учреждений, предназначенных для организации досуга населения, деятельности коллективов самодеятельного народного творчества - клубов, домов культуры, домов творческих работников.
19.43. По коду 0945 отражаются культовые здания, строения, сооружения - церкви, храмы, часовни, колокольни, крестильни, мечети, синагоги, костелы, кирхи, молитвенные дома и т.п.
19.44. По коду 1473 отражается количество введенных отдельно стоящих одноэтажных или многоэтажных капитальных гаражей, гаражей-стоянок, по коду 1474 - количество машиномест в них. Основное назначение этих объектов - организованное размещение мест постоянного хранения автотранспорта. По указанным кодам не включаются объекты гаражного назначения, не являющиеся капитальными, встроено-пристроенные гаражи, подземные автостоянки и паркинги, парковки, транспортно-пересадочные узлы.

Раздел 3. "Жилые единицы во введенных жилых
и нежилых зданиях"

20. В разделе 3 отражается количество квартир во введенных жилых и нежилых зданиях, секциях, блоках, которое при заполнении формы N С-1 определяется, включая квартиры в одноквартирных жилых домах. По домам, предназначенным для проживания одной семьи, отражается 1 квартира.
Когда пристройка (надстройка) представляет собой отдельную квартиру, то она также включается в число квартир.
В жилых домах гостиничного типа число квартир определяется по числу изолированных комнат, имеющих отдельный выход в коридор (однокомнатные квартиры).
Количество квартир в общежитиях, домах для инвалидов и престарелых и т.д. (площадь которых отражена по строке 0507) в графу 3 не включается.
21. По графе 4 отражается количество квартир, построенных в нежилых зданиях, площадь которых отражена по строке 15.
22. По строкам 22 - 24 общее число квартир распределяется по числу комнат. При этом сумма строк 22 - 24 по графам 3 и 4 должна быть равна строке 21 по графам 3 и 4 соответственно.

Раздел 4. "Распределение введенных жилых зданий
по материалам стен и этажности"

23. В разделе 4 отражается распределение введенных жилых зданий и расположенной в них общей площади жилых помещений по материалам стен и этажности.
23.1. По строкам 26 - 32 из общего итога по строке 01 графам 6, 7 выделяются данные по материалам стен построенных жилых зданий (домов):
по строке 26 отражаются данные по жилым зданиям, построенным из естественного камня; по строке 27 - из кирпича; по строке 28 - по панельным домам; по строке 29 - по блочным домам; по строке 30 - по домам из деревянных конструкций и деталей (рубленым, брусчатым, щитовым и другим); по строке 31 - по монолитным домам; по строке 32 - по домам, построенным из всех не перечисленных выше строительных материалов.
В тех случаях, когда стены дома возведены из нескольких видов материалов, его следует отнести к той группе стеновых материалов, которые в данном здании преобладают.
Сумма данных строк 26 - 32 должна быть равна данным строки 01 по соответствующим графам.
23.2. По строкам 33 - 45 из общего итога по строке 01 гр. 6, 7 выделяются данные по этажности построенных жилых зданий (домов):
по строке 33 отражаются данные по 1 этажным домам; по строке 34 - 2 этажным; по строкам 35 - 43, соответственно, по 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 этажным; по строке 44 по 12 - 16 этажным; по строке 45 - по 17 и более этажным домам.
Сумма данных строк 33 - 45 по графе 4 должна быть равна данным строки 01 по графе 7; сумма данных строк 33 - 45 по графе 3 должна быть меньше или равна данным строки 01 по графе 6.

Раздел 5. "Сведения о находящихся в незавершенном
строительстве зданиях и сооружениях по состоянию
на конец года"

24. Указанный раздел 5 заполняется только в отчете за год - 1 февраля по всем зданиям и сооружениям, находящимся в незавершенном строительстве; по временно приостановленному и законсервированному строительству по состоянию на конец отчетного года.
Информация по полностью законченным строительством и введенным в эксплуатацию зданиям и сооружениям в данном разделе не отражается.
25. В графе 3 по строке 46 показывается количество зданий, сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец отчетного года. К ним относятся здания и сооружения, строительство которых продолжается, временно приостановлено, законсервировано или окончательно прекращено.
Если данные по введенному в эксплуатацию объекту отражены в разделах 1 или 2, то в разделе 5 данные по нему не отражаются.
В графе 4 по строке 46 в том числе из графы 3 выделяются данные о количестве незавершенных жилых зданий (домов).
В графе 5 по строке 46 отражаются сведения об общей площади квартир (жилых помещений) в жилых зданиях, отраженных в графе 4. Общая площадь квартир (жилых помещений) определяется по проектно-сметной документации.
26. По строке 47 в том числе из строки 46 граф 3 - 5 выделяются данные по зданиям и сооружениям, строительство которых временно приостановлено или законсервировано (финансирование которых в отчетном году не осуществлялось или были выделены средства только на консервацию).
27. Раздел "Справочно".
В разделе "Справочно" по строке 49 отражаются сведения об общей площади проданного физическим лицам жилья за отчетный месяц, по строке 48 - об объеме средств, поступивших от их продажи.

--------------------------------
<*> Значение понятия приведено исключительно в целях заполнения формы N С-1.

Приложение N 1
к Указаниям по заполнению формы
федерального статистического
наблюдения N С-1 "Сведения
о вводе в эксплуатацию
зданий и сооружений"

Справочно

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ, ДАННЫЕ ПО КОТОРЫМ ОТРАЖАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ 1
ФОРМЫ N С-1

Наименование объектов | Коды <x>
Из общего итога по строке 01 жилые здания: |
в сельской местности | 0508
общежития | 0507
отдельно стоящие здания жилого назначения квартирного типа | 0509
из них: |
в сельской местности | 0510
жилые дома коттеджного типа | 0511
построенные за счет средств: |
федерального бюджета | 0512
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0513
построенные по ипотечному кредитованию | 0515
многоквартирные | 0518
из них: |
малоэтажные многоквартирные |
блокированные | 0530
малоэтажные многоквартирные, состоящие из блок-секций | 0527
индивидуальные | 0529
из них: |
блокированные | 0528

--------------------------------
<x> Локальные коды вида мощности.

Приложение N 2
к Указаниям по заполнению формы
федерального статистического
наблюдения N С-1 "Сведения
о вводе в эксплуатацию
зданий и сооружений"

Справочно

ПЕРЕЧЕНЬ
МОЩНОСТЕЙ ВВЕДЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ
И СООРУЖЕНИЙ, ДАННЫЕ ПО КОТОРЫМ ОТРАЖАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ 2
ФОРМЫ N С-1

(по номенклатуре Росстата)

Наименование | Код <1> | Код ОКЕИ | Единица измерения
Жилые здания | 501 | 81 | м^2 общ пл
Водопроводы | 531 | 599 | тыс м^3/сут
Водопроводные сети | 532 | 8 | км
Водопроводы в сельской местности | 535 | 599 | тыс м^3/сут
Водопроводные сети в сельской местности | 536 | 8 | км
Канализация | 538 | 599 | тыс м^3/сут
Канализационные сети | 539 | 8 | км
Газовые сети | 545 | 8 | км
Газовые сети, построенные за счет средств федерального бюджета | 546 | 8 | км
Газовые сети, построенные за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 547 | 8 | км
Газовые сети, построенные за счет средств населения | 548 | 8 | км
Коммунальные котельные | 549 | 238 | Гигакал/час
Тепловые сети | 550 | 8 | км
Метрополитены: единиц | 551 | 642 | ед
Метрополитены: линии в двухпутном исчислении | 552 | 8 | км
Железнодорожные вокзалы, расчетной единовременной вместимости | 553 | 792 | чел
Автоцентр | 554 | 55 | м^2
Гостиницы | 555 | 698 | мест
Газовые сети в сельской местности | 556 | 8 | км
Трамвайные пути (одиночные) | 557 | 8 | км
Троллейбусные линии (одиночные) | 558 | 8 | км
Больничные организации | 570 | 911 | коек
Амбулаторно-поликлинические организации | 572 | 545 | посещ/смен
Больничные организации в сельской местности | 576 | 911 | коек
Детские больницы | 577 | 911 | коек
Амбулаторно-поликлинические организации в сельской местности | 578 | 545 | посещ/смен
Родильные дома | 580 | 911 | коек
Детские поликлиники | 584 | 545 | посещ/смен
Женские консультации | 586 | 545 | посещ/смен
Дома ребенка | 587 | 698 | мест
Санатории | 595 | 911 | коек
Дома отдыха | 610 | 698 | мест
Стадионы | 620 | 698 | мест
Плавательные бассейны (с длиной дорожек 25 и 50 м), единиц | 629 | 642 | ед
Зеркало воды плавательных бассейнов (с длиной дорожек 25 и 50 м), кв. м | 630 | 55 | м^2
Плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) | 640 | 55 | м^2
Спортивные сооружения с искусственным льдом, единиц | 643 | 642 | ед
Спортивных сооружений с искусственным льдом | 644 | 55 | м^2
Туристские базы | 645 | 698 | мест
Мотели | 647 | 698 | мест
Кемпинги | 648 | 698 | мест
Спортивные залы | 649 | 55 | м^2
Физкультурно-оздоровительный комплекс | 650 | 642 | ед
Горнолыжная трасса | 651 | 6 | м
Санно-бобслейная трасса | 652 | 6 | м
Дома-интернаты для престарелых, инвалидов (взрослых и детей) | 660 | 698 | мест
Дома-интернаты для ветеранов труда | 661 | 698 | мест
Образовательные организации высшего образования | 680 | 87 | м^2 уч лаб здан
Профессиональные образовательные организации | 681 | 87 | м^2 уч лаб здан
Общеобразовательные организации в сельской местности | 900 | 902 | учен мест
Общеобразовательные организации | 901 | 902 | учен мест
Дошкольные образовательные организации | 910 | 698 | мест
Дошкольные образовательные организации в сельской местности | 912 | 698 | мест
Детские дома | 915 | 698 | мест
Детские оздоровительные лагеря | 916 | 698 | мест
Учреждения культуры клубного типа | 929 | 698 | мест
Учреждения культуры клубного типа в сельской местности | 930 | 698 | мест
Библиотеки | 940 | 914 | тыс том книжн фонд
Театры | 943 | 698 | мест
Концертные и киноконцертные залы | 944 | 698 | мест
Культовые сооружения | 945 | 642 | ед
Торгово-развлекательные центры | 946 | 81 | м^2 общ пл
Торгово-офисные центры | 947 | 81 | м^2 общ пл
Комбинаты бытового обслуживания населения и дома быта | 961 | 904 | раб мест
Бани | 966 | 698 | мест
Электростанции турбинные | 1110 | 215 | тыс кВТ
Электростанции тепловые | 1111 | 215 | тыс кВТ
Электростанции атомные | 1112 | 215 | тыс кВТ
Гидроэлектростанции | 1115 | 215 | тыс кВТ
Дизельные электростанции в районах Крайнего Севера | 1117 | 215 | тыс кВТ
Линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше | 1120 | 8 | км
Линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше для электрификации сельского хозяйства | 1121 | 8 | км
Линии электропередачи напряжением 35 - 110 кВ | 1122 | 8 | км
Линии электропередачи напряжением 220 кВ | 1123 | 8 | км
Линии электропередачи напряжением 500 кВ и выше | 1124 | 8 | км
Стекло оконное, 2-х мм исчислении | 1125 | 57 | млн. м^2
Конструкции сборные деревянные строительные (здания сборные деревянные) | 1126 | 82 | тыс м^2 общ пл
Изделия деревянные строительные | 1127 | 114 | тыс м^3
Ящики и коробки картонные | 1128 | 57 | млн м^2
Присадки к смазочным материалам | 1129 | 169 | тыс т
Материалы смазочные | 1130 | 169 | тыс т
Волокна и нити синтетические и искусственные | 1133 | 169 | тыс т
Пластмассовые изделия для упаковки | 1134 | 798 | тыс шт
Здания сборные из бетона | 1135 | 82 | тыс м^2 общ пл
Магнитофоны и другие звукозаписывающие устройства | 1136 | 798 | тыс шт
Предприятия по ремонту судов | 1137 | 385 | млн руб
Инструменты, оборудование, приспособления, применяемые в медицинских целях | 1138 | 385 | млн. руб
Линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 6 - 20 кВ | 1131 | 8 | км
Линии электропередачи для электрификации сельского хозяйства напряжением 0,4 кВ | 1132 | 8 | км
Трансформаторные понизительные подстанции напряжением 35 кВ и выше | 1140 | 228 | тыс кВ.А
Трансформаторные понизительные подстанции для электрификации сельского хозяйства | 1141 | 228 | тыс кВ.А
Котлы паровые на теплоэлектроцентралях | 1151 | 534 | т/ч
Сети тепловые магистральные | 1161 | 8 | км
Котлы водогрейные на теплоэлектроцентралях | 1164 | 238 | Гигакал/час
Скважины нефтяные | 1210 | 642 | ед
Скважины нефтяные разведочного бурения | 1211 | 642 | ед
Скважины нефтяные эксплуатационного бурения | 1212 | 642 | ед
Первичная переработка нефти | 1311 | 169 | тыс т
Каталитическое крекирование сырья | 1321 | 169 | тыс т
Каталитическое риформирование сырья | 1330 | 169 | тыс т
Присадки к смазочным маслам | 1343 | 169 | тыс т
Масло смазочное | 1345 | 169 | тыс т
Гидроочистка дизельного топлива | 1347 | 169 | тыс т
Депарафинизация дизельных и керосиновых фракций сырья | 1351 | 169 | тыс т
Депарафинизация дизельных и керосиновых фракций жидкого парафина | 1352 | 169 | тыс т
Нефтяной кокс | 1357 | 169 | тыс т
Гидрокрекинг сырья | 1361 | 169 | тыс т
Прокалка нефтяного кокса | 1375 | 169 | тыс т
Скважины газовые | 1410 | 642 | ед
Скважины газовые разведочного бурения | 1411 | 642 | ед
Скважины газовые эксплуатационного бурения | 1412 | 642 | ед
Газопроводы магистральные и отводы от них | 1421 | 8 | км
Мощность по переработке газа | 1431 | 125 | млн. м^3 перераб газа
Компрессорные станции на магистральных газопроводах, газовых промыслах и подземных хранилищах газа | 1441 | 796 | шт
Компрессорные станции на магистральных газопроводах, газовых промыслах и подземных хранилищах газа | 1442 | 215 | тыс. кВТ
Хранилища газа подземные | 1451 | 115 | млрд. м^3
Автомобильные газозаправочные станции сжиженного нефтяного газа | 1471 | 642 | ед
Автозаправочные станции | 1472 | 642 | ед
Капитальные гаражи | 1473 | 642 | ед
количество машиномест | 1474 | 642 | ед
Мощность по добыче угля | 1510 | 169 | тыс т
Шахты | 1511 | 169 | тыс т
Разрезы | 1512 | 169 | тыс т
Фабрики углеобогатительные | 1531 | 178 | тыс т перераб угля
Торф | 1560 | 169 | тыс т
Руда железная | 1611 | 169 | тыс т
Концентрат железной руды | 1615 | 169 | тыс т
Чугун /в пересчете на предельный/, количество доменных печей | 1650 | 796 | шт
Чугун /в пересчете на предельный/, мощность доменных печей | 1651 | 169 | тыс т
Сталь конвертерная | 1660 | 169 | тыс т
Сталь конверторная (количество конвертеров) | 1661 | 796 | шт
Сталь конвенторная (мощность конвертеров) | 1662 | 169 | тыс т
Сталь электропечная (количество электрических печей) | 1665 | 796 | шт
Сталь электропечная (мощность электрических печей) | 1666 | 169 | тыс т
Машины непрерывного литья заготовок | 1670 | |
Машины непрерывного литья заготовок (количество машин) | 1671 | 796 | шт
Машины непрерывного литья заготовок (мощность машин) | 1672 | 169 | тыс т
Прокат черных металлов /готовый/ | 1690 | |
Количество прокатных станов, шт | 1691 | 796 | шт
Мощность прокатных станов | 1692 | 169 | тыс т
Холодный прокат листа | 1720 | |
Количество станов холодного проката | 1721 | 796 | шт
Мощность станов холодного проката | 1722 | 169 | тыс т
Трубы стальные | 1730 | |
Количество трубных станов | 1731 | 796 | шт
Мощность трубных станов | 1732 | 169 | тыс т
Трубы чугунные модифицированные | 1733 | 169 | тыс т
Кокс 6% влажности | 1740 | |
Количество коксовых батарей | 1741 | 796 | шт
Мощность коксовых батарей | 1742 | 169 | тыс т
Переработка металлолома | 1772 | 169 | тыс т
Руда марганцевая | 1821 | 169 | тыс т
Руда медная | 1911 | 169 | тыс т
Фабрики по обогащению медной руды | 1912 | 169 | тыс т
Медь черновая | 1915 | 169 | тыс т
Глинозем | 1921 | 169 | тыс т
Алюминий первичный, включая силумин | 1922 | 169 | тыс т
Цинк | 1930 | 169 | тыс т
Руда свинцово-цинковая | 1931 | 169 | тыс т
Фабрики по обогащению свинцово-цинковой руды | 1932 | 169 | тыс т
Руда никелевая | 1938 | 169 | тыс т.
Прокат цветных металлов | 1951 | 169 | тыс т
Алюминий вторичный | 1961 | 169 | тыс т
Руда вольфрамо-молибденовая | 1965 | 169 | тыс т
Фабрики по обогащению вольфрамо-молибденовой руды | 1966 | 169 | тыс т
Руда золотосодержащая | 1985 | 169 | тыс т
Аммиак синтетический | 2111 | 169 | тыс т
Комплексные удобрения | 2119 | 169 | тыс т
Удобрения минеральные /в перерасчете на 100% питательных веществ/ | 2130 | 169 | тыс т
Удобрения азотные | 2131 | 169 | тыс т
Удобрения фосфатные | 2132 | 169 | тыс т
Удобрения калийные | 2133 | 169 | тыс т
Фосфоритная мука | 2134 | 169 | тыс т
Известняк | 2136 | 171 | млн. т
Сера природная | 2141 | 169 | тыс т
Кислота серная в моногидрате | 2142 | 169 | тыс т
Сода каустическая 100-процентная | 2144 | 169 | тыс т
Сода кальцинированная 100-процентная | 2146 | 169 | тыс т
Средства защиты растений химические /в 100% исчислении по действующему веществу | 2151 | 169 | тыс т
Волокна и нити химические | 2160 | 169 | тыс т
Смолы синтетические и пластические массы | 2170 | 169 | тыс т
Лаки и краски | 2251 | 169 | тыс т
Красители синтетические | 2254 | 169 | тыс т
Йод и йодопродукты | 2268 | 168 | т
Катализаторы | 2290 | 169 | тыс т
Полиизобутилен | 2291 | 169 | тыс т
Бутадиен | 2302 | 169 | тыс т
Шины радиальные с металлокордом, сверхкрупногабаритные | 2307 | 798 | тыс. шт
Шины легковые | 2308 | 798 | тыс. шт
Каучуки синтетические | 2311 | 169 | тыс т
Шины автомобильные, для сельскохозяйственных машин, мотоциклов и мотороллеров | 2312 | 798 | тыс. шт
Лента конвейерная резинотканевая /транспортерная лента/ | 2313 | 58 | тыс. м^2
Ремни приводные прорезиненные клиновые | 2314 | 877 | тыс. усл ед
Резинотехнические изделия формовые и неформовые | 2316 | 168 | т
Пленка поливинилхлоридная | 2345 | 169 | тыс т
Пленка полимерная | 2348 | 169 | тыс т
Колодки и накладки тормозные асбестовые | 2354 | 799 | млн шт
Средства синтетические моющие | 2361 | 169 | тыс т
Турбины паровые | 3011 | 215 | тыс кВТ
Турбины газовые | 3012 | 215 | тыс кВТ
Реакторы энергетические | 3014 | 215 | тыс кВТ
Дизели и дизель-генераторы | 3032 | 252 | тыс лс
Дизель-генераторы высокоэффективные, дизели тепловозные и для судостроения | 3035 | 252 | тыс лс
Подъемно-транспортное оборудование | 3036 | 385 | млн руб
Оборудование металлургическое | 3040 | 385 | млн руб
Оборудование прокатное /включая машины и оборудование непрерывного литья заготовок/ | 3042 | 385 | млн руб
Вагоны грузовые магистральные восьмиосные, вагоны для метрополитена, электропоездов и пассажирские | 3049 | 796 | шт
Машины путевые | 3050 | 796 | шт
Вагоны грузовые магистральные | 3051 | 796 | шт
Вагоны пассажирские магистральные | 3052 | 796 | шт
Вагоны для метрополитена | 3053 | 796 | шт
Вагоны для электропоездов | 3054 | 796 | шт
Тепловозы магистральные секций | 3061 | 840 | секций
Тепловозы магистральные | 3062 | 252 | тыс лс
Краны башенные грузоподъемностью 8 тонн и выше | 3149 | 796 | шт
Электродвигатели переменного тока с высотой оси вращения 63 - 450 мм | 3151 | 798 | тыс шт
Трансформаторы силовые | 3161 | 242 | млн кВ.А
Электровозы магистральные /в восьмиосном исчислении/ штук | 3162 | 796 | шт
Электровозы магистральные /в восьмиосном исчислении/, тыс. л.с. | 3163 | 252 | тыс лс
Преобразователи силовые полупроводниковые мощностью 5 кВт и выше | 3165 | 215 | тыс кВТ
Приборы силовые полупроводниковые тыс. штук | 3166 | 798 | тыс шт
Приборы силовые полупроводниковые, млн. руб. | 3167 | 385 | млн руб
Электролампы осветительные | 3170 | 799 | млн шт
Электролампы люминисцентные | 3171 | 799 | млн шт
Аккумуляторы и аккумуляторные батареи свинцовые | 3194 | 169 | тыс т
Изделия кабельные | 3210 | 385 | млн руб
Кабели дальней и городской телефонной связи, волоконнооптические кабели и провода для воздушных линий электропередачи сечением 120 кв. мм и выше | 3214 | 385 | млн руб
Аппаратура низковольтная электрическая | 3221 | 385 | млн руб
Аппаратура высоковольная электрическая | 3225 | 385 | млн руб
Электромашины крупные | 3231 | 796 | шт
Электродвигатели переменного тока малой мощности для комплектования электробытовых приборов | 3235 | 798 | тыс шт
Оборудование электротермическое промышленное | 3237 | 385 | млн руб
Оборудование электросварочное | 3238 | 385 | млн руб
Электропогрузчики | 3242 | 796 | шт
Оборудование химическое и запасные части к нему | 3251 | 385 | млн руб
Оборудование для переработки полимерных материалов | 3255 | 385 | млн руб
Оборудование нефтегазоперерабатывающее | 3257 | 385 | млн руб
Оборудование газоочистное | 3258 | 385 | млн руб
Оборудование бумагоделательное и запасные части к нему | 3265 | 385 | млн руб
Оборудование нефтепромысловое, буровое геологоразведочное и запасные части к нему | 3266 | 385 | млн руб
Арматура промышленная трубопроводная, задвижки и затворы | 3271 | 798 | тыс шт
Станки металлорежущие, штук | 3311 | 796 | шт
Станки металлорежущие, млн. руб. | 3312 | 385 | млн руб
Машины кузнечно-прессовые, штук | 3321 | 796 | шт
Машины кузнечно-прессовые, млн. руб. | 3322 | 385 | млн руб
Инструмент металлообрабатывающий | 3331 | 385 | млн руб
Линии автоматические и полуавтоматические станочные | 3342 | 839 | компл
Линии автоматические и полуавтоматические кузнечно-штамповочные | 3343 | 839 | компл
Автоматические линии и комплекты деревообрабатывающего оборудования для производства столярных строительных изделий и мебели | 3344 | 385 | млн руб
Дорожные и коммунальные машины | 3366 | 385 | млн руб
Компьютеры, периферийные устройства к ним, средства связи и подобная электронная продукция | 3411 | 385 | млн руб
Приборы контроля и регулирования технологических процессов | 3421 | 385 | млн руб
Приборы электроизмерительные | 3431 | 385 | млн руб
Приборы для физических исследований | 3445 | 385 | млн руб
Автомобили грузовые | 3511 | 798 | тыс шт
Автосамосвалы | 3514 | 798 | тыс шт
Автомобили легковые | 3521 | 798 | тыс шт
Автобусы | 3531 | 798 | тыс шт
Двигатели к автомобилям | 3541 | 798 | тыс шт
Дизельные двигатели | 3543 | 798 | тыс шт
Запасные части к автомобилям /детали механической обработки/ | 3545 | 385 | млн руб
Прицепы и полуприцепы автомобильные и тракторные | 3551 | 798 | тыс шт
Подшипники качения /без велосипедных/ | 3561 | 799 | млн шт
Краны на автомобильном ходу | 3571 | 796 | шт
Тракторы /без минитракторов/ | 3610 | 798 | тыс шт
Промышленные тракторы | 3611 | 798 | тыс шт
Двигатели к тракторам и комбайнам | 3613 | 798 | тыс шт
Тракторы трелевочные | 3614 | 798 | тыс шт
Запасные части к тракторам /детали механической обработки/ | 3615 | 385 | млн руб
Тракторы сельскохозяйственного назначения | 3616 | 798 | тыс шт
Комбайны зерноуборочные | 3617 | 798 | тыс шт
Машины сельскохозяйственные и запасные части к ним | 3621 | 385 | млн руб
Автопогрузчики | 3632 | 796 | шт
Лифты | 3641 | 796 | шт
Лифты пассажирские | 3642 | 796 | шт
Минитракторы | 3653 | 798 | тыс шт
Машины и оборудование для животноводства и кормопроизводства | 3671 | 385 | млн руб
Экскаваторы одноковшовые с ковшом от 0,25 куб. м и до 2,5 куб. м | 3711 | 796 | шт
Экскаваторы с ковшом емкостью от 4 куб. м и более /включая шагающие/ штук | 3713 | 796 | шт
Экскаваторы с ковшом емкостью от 4 куб. м и более /включая шагающие/, куб. м | 3714 | 113 | м^3
Инструмент строительно-монтажный механизированный, включая бытовой, тыс. ш. | 3726 | 798 | тыс шт
Инструмент строительно-монтажный механизированный, включая бытовой, млн. руб. | 3727 | 385 | млн руб
Краны стреловые самоходные автомобильного типа на спецшасси грузоподъемностью 25 - 63 тонн | 3735 | 796 | шт
Скреперы, штук | 3736 | 796 | шт
Скреперы, тыс. куб. м | 3737 | 114 | тыс м^3
Оборудование технологическое для перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса и запасные части к нему | 3754 | 385 | млн руб
Оборудование технологическое для предприятий строительной индустрии и строительных материалов | 3756 | 385 | млн руб
Оборудование технологическое и запасные части к нему для мукомольных комбикормовых предприятий и зернохранилищ | 3761 | 385 | млн руб
Оборудование технологическое и запасные части к нему для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков | 3771 | 385 | млн руб
Оборудование полиграфическое и запасные части к нему | 3775 | 385 | млн руб
Машины стиральные (бытовые) | 3781 | 798 | тыс шт
Холодильное оборудование | 3783 | 385 | млн руб
Предприятия лесозаготовительные, вывозка древесины | 4111 | 114 | тыс м^3
Пиломатериалы | 4121 | 114 | тыс м^3
Фанера | 4122 | 114 | тыс м^3
Плиты древесностружечные | 4131 | 114 | тыс м^3
Плиты древесноволокнистые | 4132 | 57 | млн м^2
Смола | 4139 | 169 | тыс т
Мебель | 4141 | 386 | млрд руб
Целлюлоза /по варке/ | 4211 | 169 | тыс т
Бумага | 4221 | 169 | тыс т
Картон | 4225 | 169 | тыс т
Песчано-гравийная смесь | 4316 | 114 | тыс м^3
Песок | 4317 | 114 | тыс м^3
Гравий | 4318 | 114 | тыс м^3
Щебень | 4319 | 114 | тыс м^3
Теплоизоляционные материалы | 4320 | 114 | тыс м^3
Цемент | 4321 | 169 | тыс т
Листы асбоцементные /шифер/ | 4322 | | млн усл плиток
Черепица | 4325 | 799 | млн шт
Сухие смеси | 4327 | 169 | тыс т
Полимерные кровельные материалы /мастичные и рулонные/ | 4328 | 169 | тыс т
Рулонные кровельные материалы | 4330 | 57 | млн м^2
Радиаторы и конвекторы отопительные | 4331 | | тыс эквивалент м^2
Ванны | 4335 | 798 | тыс шт
Асбестоцементные изделия | 4343 | 49 | км усл труб
Плитки керамические | 4354 | 58 | тыс м^2
Плитки керамические облицовочные | 4355 | 58 | тыс м^2
Плитки керамические фасадные | 4357 | 58 | тыс м^2
Плитки керамические для полов | 4358 | 58 | тыс м^2
Конструкции легкие металлические | 4369 | 58 | тыс м^2
Линолеум | 4371 | 57 | млн м^2
Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | 4372 | 57 | млн м^2
Известняковая и доломитовая мука | 4375 | 169 | тыс т
Минераловатные изделия | 4396 | 114 | тыс м^3
Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей) | 4410 | 895 | млн усл кирп
Кирпич строительный | 4411 | 895 | млн усл кирп
Кирпич глиняный | 4412 | 895 | млн усл кирп
Изделие (блоки) из ячеистого бетона | 4413 | 895 | млн усл кирп
Кирпич силикатный | 4414 | 895 | млн усл кирп
Блоки | 4415 | 895 | млн усл кирп
Блоки мелкие (без блоков из ячеистого бетона) | 4416 | 895 | млн усл кирп
Блоки из естественного камня | 4417 | 895 | млн усл кирп
Блоки крупные | 4418 | 895 | млн усл кирп
Кирпич керамический | 4419 | 895 | млн усл кирп
Керамзитовые блоки | 4421 | 114 | тыс м^3
Нерудные материалы | 4434 | 114 | тыс м^3
Трубы керамические | 4455 | 169 | тыс т
Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним | 4461 | 169 | тыс т
Асбестовая руда | 4491 | 171 | млн т
Слюда - обогащенный сырец | 4531 | 168 | т
Изделия санитарные керамические и из полимербетона | 4550 | 798 | тыс шт
Раковины и мойки (кроме керамических) | 4555 | 798 | тыс шт
Краны-смесители | 4557 | 799 | млн шт
Предприятия домостроения на основе ячеистых бетонов | 4559 | 82 | тыс м^2 общ шт
Конструкции и изделия строительные из алюминия и алюминиевых сплавов | 4621 | 169 | тыс т
Конструкции и изделия сборные железобетонные | 4640 | 114 | тыс м^3
Панели и другие конструкции для крупнопанельных домов | 4643 | 82 | тыс м^2 общ пл
Панели и другие конструкции для крупнопанельных зданий социального и культурно-бытового назначения | 4644 | 82 | тыс м^2 общ пл
Трубы железобетонные напорные | 4645 | 114 | тыс м^3
Цементно-стружечные плиты | 4676 | 114 | тыс м^3
Паркетная доска, щитовой паркет | 4681 | 58 | тыс м^2
Гипсостружечные плиты | 4689 | 114 | тыс м^3
Изделия столярные | 4690 | 58 | тыс м^2
Комплект усадебных деревянных домов заводского изготовления | 4691 | 82 | тыс м^2 общ пл
Конструкции деревянные клееные | 4692 | 114 | тыс м^3
Установка прядильных веретен | 4710 | 798 | тыс шт
Установка прядильных мест | 4731 | 699 | тыс мест
Установка ткацких станков | 4740 | 796 | шт
Нетканые материалы типа тканей | 4761 | 57 | млн м^2
Полотно трикотажное | 4763 | 169 | тыс т
Чулочно-носочные изделия | 4765 | 838 | млн пар
Изделия трикотажные | 4770 | 799 | млн шт
Обувь | 4781 | 838 | млн пар
Обувь кожаная | 4782 | 838 | млн пар
Кожи мягкие | 4791 | 56 | млн дм^2
Изделия фарфоро-фаянсовые | 4811 | 799 | млн шт
Изделия швейные /в нормативной стоимости обработки/ | 4821 | 385 | млн руб
Ткани готовые | 4831 | 57 | млн м^2
Телевизоры | 4951 | 798 | тыс шт
Холодильники и морозильники /бытовые/ | 4953 | 798 | тыс шт
Мотоциклы и мотороллеры | 4955 | 798 | тыс шт
Велосипеды /без детских/ | 4957 | 798 | тыс шт
Машины швейные (бытовые) | 4959 | 798 | тыс шт
Гальванические элементы и батареи для электробытовых изделий | 4961 | 799 | млн шт
Посуда стальная эмалированная | 4963 | 385 | млн руб
Товары бытовой химии /в мелкой расфасовке/ | 4965 | 385 | млн руб
Обои | 4967 | 886 | млн усл кус
Сборные здания /модули/ (из металла), количество | | 642 | ед
Сборные здания /модули/ (из металла), площадь | 4972 | 55 | м^2
Сыр плавленый | 5008 | 536 | т/смену
Масло животное | 5009 | 536 | т/смену
Сахар-песок | 5011 | 555 | тыс ц перераб/сут
Изделия кондитерские | 5021 | 169 | тыс т
Масло растительное методом экстракции | 5031 | 552 | т перераб/сут
Предприятия и цехи по производству консервов овощных и фруктовых | 5041 | 883 | млн усл банок
Продукция быстрозамороженная плодоовощная | 5095 | 169 | тыс т
Крахмал картофельный | 5111 | 169 | тыс т
Хлебобулочные изделия | 5121 | 535 | т/сут
Макаронные изделия | 5124 | 169 | тыс т
Хлебопекарные дрожжи | 5127 | 169 | тыс т
Маргариновая продукция | 5129 | 169 | тыс т
Картофелепродукты | 5133 | 169 | тыс т
Продукция быстрозамороженная из картофеля | 5158 | 169 | тыс т
Быстрозамороженные мясные блюда | 5159 | 536 | т/смену
Пищевые концентраты | 5160 | 169 | тыс т
Соль пищевая | 5190 | 169 | тыс т
Мясо | 5310 | 536 | т/смену
Колбасные изделия | 5321 | 536 | т/смену
Консервы мясные | 5331 | 543 | тыс усл банк/смен
Вода минеральная | 5350 | 129 | млн пол л
Цельномолочная продукция | 5351 | 536 | т/смену
Безалкогольные напитки | 5352 | 120 | млн дкл
Пиво | 5353 | 120 | млн дкл
Молоко сухое обезжиренное, заменители цельного молока и сухая сыворотка | 5354 | 536 | т/смену
Винные изделия | 5355 | 120 | млн дкл
Водка и ликеро-водочные изделия | 5356 | 120 | млн дкл
Спирт | 5360 | 120 | млн дкл
Консервы молочные | 5361 | 543 | тыс усл банк/смен
Сыр твердых сортов /без плавленых/ | 5381 | 536 | т/смену
Холодильники для мясных и молочных продуктов | 5490 | 177 | тыс т единовр хран
Сырохранилища | 5493 | 177 | тыс т единовр хран
Консервы рыбные | 5511 | 883 | млн усл банк
Мощности рыбоводных хозяйств по выращиванию рыбы товарнаой | 5520 | 169 | тыс т
Холодильники для рыбообрабатывающих производств | 5521 | 177 | тыс т единовр хран
Предприятия по ремонту судов рыбной промышленности | 5551 | 385 | млн руб
Предприятия рыбоперерабатывающие | 5555 | 169 | тыс т
Средства защиты растений и животных микробиологические | 5631 | 169 | тыс т
Препараты ферментные | 5641 | 179 | усл т
Аминокислоты | 5651 | 169 | тыс т
Премиксы | 5661 | 169 | тыс т
Белок кормовой микробиологический | 5681 | 169 | тыс т
Антибиотики | 5712 | 168 | т
Провитамины, витамины и их производные | 5721 | 168 | т
Медицинская техника и запасные части к ней | 5731 | 385 | млн руб
Синтетические лекарственные препараты | 5741 | 168 | т
Готовые лекарственные препараты | 5743 | 799 | млн шт
Шприцы однократного применения | 5750 | 799 | млн шт
Зубная паста | 5751 | 776 | тыс усл туб
Косметические и парфюмерные средства | 5752 | 385 | млн руб
Биопрепараты | 5760 | 130 | тыс л
Элеваторы | 5811 | 177 | тыс т единовр хран
Зерносклады механизированные | 5815 | 177 | тыс т единовр хран
Зерносушилки стационарные | 5821 | 534 | т/ч
Предприятия мельничные сортового помола | 5831 | 552 | т перераб/сут
Предприятия комбикормовые | 5841 | 535 | т/сут
Предприятия крупяные | 5851 | 552 | т перераб/сут
Предприятия полиграфические | 5911 | | млн краско-оттиск
Типографии районные единиц | 5931 | 642 | ед
Типографии районные | 5932 | 949 | млн лист-оттиск
Новые железнодорожные линии | 6211 | 8 | км
Вторые пути | 6221 | 8 | км
Электрификация железных дорог | 6231 | 8 | км
Причалы морских портов (включая перегрузочные комплексы морских портов) | 6250 | 18 | пог м
Причалы морских портов | 6251 | 18 | пог м
Перегрузочные комплексы морских портов, погон. м причалов | 6252 | 18 | пог м
Перегрузочные комплексы морских портов, млн. т груза в год | 6253 | 550 | млн т/год
Механизированные причалы речных портов, пог. м | 6254 | 18 | пог м
Механизированные причалы речных портов, млн. т груза в год | 6255 | 550 | млн т/год
Взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, количество полос | 6271 | 642 | ед
Взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, тыс. кв. м | 6272 | 58 | тыс м^2
Нефтепроводы магистральные и нефтепродуктопроводы магистральные региональные | 6310 | 8 | км
Нефтепроводы магистральные | 6311 | 8 | км
Нефтепродуктопроводы магистральные региональные | 6321 | 8 | км
Станции насосные на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах | 6331 | 642 | ед
Аэровокзалы, пропускная способность (пассажиров в час) | 6432 | 792 | чел
Автомобильные дороги с твердым покрытием | 6510 | 8 | км
Автомобильные дороги с твердым покрытием необщего пользования | 6511 | 8 | км
Автомобильные дороги с твердым покрытием общего пользования | 6512 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования цементобетонные | 6513 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования асфальтобетонные | 6514 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования щебеночные и гравийные | 6515 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования из щебеночных, гравийных и других материалов, обработанных вяжущими материалами | 6516 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | 6517 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования федерального значения | 6520 | 8 | км
Автомобильные дороги общего пользования местного значения | 6540 | 8 | км
Станции технического обслуживания легковых автомобилей | 6581 | 642 | ед
Комплексы дорожного сервиса | 6582 | 642 | ед
Мосты, единиц | 6583 | 642 | ед
Мосты (пог. м) | 6584 | 18 | пог м
Нефтеемкости | 6611 | 114 | тыс м^3
Телевизионные станции мощностью 1 кВт и выше | 6710 | 796 | шт
Спутниковые наземные станции | 6711 | 796 | шт
Междугородные телефонные станции | 6715 | 661 | канал
Городские АТС | 6721 | 709 | тыс ном
АТС в сельской местности | 6722 | 709 | тыс ном
Подвижная радиотелефонная связь | 6725 | 709 | тыс ном
Узловые предприятия почтовой связи | 6730 | 796 | шт
Радиовещательные станции | 6731 | 214 | кВТ
Космические аппараты | 6740 | 796 | шт
Радиорелейные линии связи | 6741 | 8 | км
Междугородные кабельные линии связи | 6751 | 8 | км
Антенно-мачтовые сооружения для сотовой связи | 6752 | 796 | шт
Башня сотовой связи | 6753 | 796 | шт
Волоконно-оптические линии связи (передачи) | 6754 | 8 | км
Маломощные ретрансляторы УКВ | 6786 | 839 | компл
Помещения для крупного рогатого скота | 7110 | 699 | тыс мест
Помещения для свиней | 7120 | 699 | тыс мест
Помещения для овец | 7130 | 699 | тыс мест
Помещение для птицы | 7140 | 558 | тыс птицемест
Птицефабрики яичного направления, тыс. кур-несушек | 7161 | 559 | тыс кур несуш
Птицефабрики мясного направления млн, голов мясной птицы в год | 7162 | 557 | млн гол/год
Птицефабрики яичного направления. | 7163 | 536 | т/смену
Птицефабрики мясного направления | 7164 | 536 | т/смену
Кормоцехи для животноводства | 7180 | 535 | т/сут
Цехи комбикормовые | 7181 | 535 | т/сут
Зерносеменохранилища | 7211 | 177 | тыс т единовр хран
Семенохранилища | 7212 | 177 | тыс т единовр хран
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов для организаций сельского хозяйства | 7220 | 177 | тыс т единовр хран
Корнеплодохранилища (для кормов) | 7222 | 177 | тыс т единовр хран
Хранилища для травяной муки | 7223 | 177 | тыс т единовр хран
Хранилища для брикетированных и гранулированных кормосмесей | 7224 | 177 | тыс т единовр хран
Сенохранилища | 7225 | 177 | тыс т единовр хран
Силосные и сенажные сооружения | 7250 | 114 | тыс м^3
Комбинаты тепличные | 7265 | 59 | га
Теплицы под стеклом | 7266 | 58 | тыс м^2
Теплицы пленочные | 7267 | 58 | тыс м^2
Склады механизированные для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов, микробиологических средств и известковых материалов | 7270 | 177 | тыс т единовр хран
Прирельсовые (пристанционные) склады | 7279 | 177 | тыс т единовр хран
Склады для хранения пылевидных, известковых удобрений и фосфоритной муки | 7304 | 177 | тыс т единовр хран
Глубинные склады | 7307 | 177 | тыс т единовр хран
Ремонтные мастерские | 7312 | 916 | усл рем/год
Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | 7321 | 642 | ед
Мельницы-крупорушки | 7451 | 552 | т перераб/сут
Орошение земель | 7510 | 60 | тыс га
Орошение сенокосов и пастбищ | 7513 | 60 | тыс га
Комплексная реконструкция орошаемых земель | 7525 | 60 | тыс га
Замена вышедших из строя трубопроводов на оросительной сети | 7526 | 8 | км
Обводнение пастбищ | 7541 | 60 | тыс га
Реконструкция водохозяйственных сооружений на ранее обводненных пастбищах | 7545 | 60 | тыс га
Осушение земель | 7550 | 60 | тыс га
Реконструкция и восстановление осушительных систем | 7551 | 60 | тыс га
Осушение болот для заготовки торфа | 7553 | 60 | тыс га
Осушено закрытым дренажем | 7555 | 60 | тыс га
Строительство и переустройство коллекторно-дренажной сети на землях, не требующих комплексной реконструкции оросительных систем | 7557 | 60 | тыс га
Культуртехнические работы на сельскохозяйственных угодьях, не требующих осушения | 7560 | 60 | тыс га
Международные телефонные станции | 7620 | 661 | канал
Водопроводные магистральные сельскохозяйственного назначения | 7721 | 8 | км
Внутрихозяйственный водопровод | 7723 | 8 | км
Буровые колодцы | 7741 | 642 | ед
Колодцы шахтные | 7751 | 642 | ед
Газопроводы-отводы высокого давления для газификации села | 7777 | 8 | км
Автомобильные дороги с твердым покрытием необщего пользования в сельском хозяйстве | 7781 | 8 | км
Газовые сети к производственным объектам сельскохозяйственного назначения | 7783 | 8 | км
Автомобильные дороги с твердым покрытием необщего пользования для фермерских хозяйств | 7830 | 8 | км
Линии электропередачи напряжением 0,4 кв для фермерских хозяйств | 7832 | 8 | км
Орошение земель для фермерских хозяйств | 7833 | 59 | га
Осушение земель для фермерских хозяйств | 7834 | 59 | га
Культуртехнические работы на землях, не требующих осушения для фермерских хозяйств | 7835 | 59 | га
Газовые сети для фермерских хозяйств | 7881 | 8 | км
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов | 8120 | 177 | тыс т единовр хран
Хранилища для картофеля, овощей и фруктов для организаций торговли | 8121 | 177 | тыс т единовр хран
Торговые предприятия, торговая площадь | 8132 | 58 | тыс м^2
Предприятия общественного питания | 8142 | 906 | посад мест
Холодильники, всего | 8160 | 177 | тыс т единовр хран
Холодильники для организаций торговли | 8161 | 177 | тыс т единовр хран
Рынки и павильоны | 8180 | 698 | мест
Общетоварные склады | 8190 | 82 | тыс м^2 общ пл
Гофрокартон | 8712 | 57 | млн м^2
Тара деревянная | 8735 | 114 | тыс м^3
Бочки стальные тонкостенные для нефтебитума в 200-литровом исчислении | 8751 | 798 | тыс шт
Фляги стальные | 8771 | 798 | тыс шт
Ящики и лотки из полиэтилена | 8781 | 798 | тыс шт
Известь | 9001 | 169 | тыс т
Гипс | 9002 | 169 | тыс т
Тугоплавкие глины | 9003 | 169 | тыс т
Электрические утюги | 9005 | 798 | тыс шт
Мотоблоки | 9006 | 798 | тыс шт
Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая | 9010 | 798 | тыс шт
Плиты газовые бытовые | 9011 | 798 | тыс шт

--------------------------------
<1> Локальные коды вида мощности по номенклатуре мощностей.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница  из